Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18 марта 2005 г. №18 "Об утверждении Инструкции о порядке известкования прудов рыбоводных организаций"

	  ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

                        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

                       18 марта 2005 г. № 18

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПРУДОВ

РЫБОВОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

     В соответствии с подпунктом 4.17 пункта 4 и пунктом 5 Положения

о  Министерстве  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Республики

Беларусь,  утвержденного  постановлением Совета Министров Республики

Беларусь от 31  октября  2001  г.  №  1590,  Министерство  сельского

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить  прилагаемую  Инструкцию  о  порядке известкования

прудов рыбоводных организаций.

     2. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить

на  директора  департамента по мелиорации и водному хозяйству Булыню

А.А.

Министр                                                    Л.В.Русак

СОГЛАСОВАНО

Министр природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

         Л.И.Хоружик

17.03.2005

                                          УТВЕРЖДЕНО

                                          Постановление Министерства

                                          сельского хозяйства

                                          и продовольствия

                                          Республики Беларусь

                                          18.03.2005 № 18

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке известкования прудов рыбоводных организаций

                              ГЛАВА 1

                          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1. Инструкция  о  порядке   известкования   прудов   рыбоводных

организаций  (далее - Инструкция) разработана на основании Положения

о  Министерстве  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Республики

Беларусь,  утвержденного  постановлением Совета Министров Республики

Беларусь от 31 октября 2001 г.  № 1590 (Национальный реестр правовых

актов Республики Беларусь,  2001 г.,  № 106,  5/9344),  и определяет

порядок проведения работ по внесению извести в  рыбоводные  пруды  в

целях  нейтрализации  избыточной  кислотности,  нейтрализации кислой

реакции   воды   и   грунта,   ускорения   процессов   минерализации

органических веществ грунта и толщи воды, обогащения воды биогенными

элементами,  ограничения развития болотной растительности, улучшения

структуры  почвы  дна  и  ее  сорбционной способности,  эффективного

использования минеральных и органических удобрений,  способствования

развитию   естественной   кормовой  базы  и  созданию  благоприятных

экологических условий для жизнедеятельности рыб.

     В прудовом  рыбоводстве  известкование проводится также в целях

мелиорации, обогащения воды кальцием и регулирования газового режима

в  прудах  и  для  профилактики различных инфекционных и инвазионных

заболеваний рыб.  Соли кальция,  вносимые с известью, необходимы для

построения  скелета и нормального развития тканей,  регуляции работы

нервно-мышечной системы рыб.

     Известкование  рыбоводных  прудов  является необходимым приемом

для получения высокой и устойчивой рыбопродуктивности.

     2. Требования,  изложенные  в  настоящей  Инструкции,  являются

обязательными  для  всех организаций, занимающихся рыборазведением и

находящихся    в  ведении  департамента  по  мелиорации  и   водному

хозяйству.

     3. Эффективность использования извести зависит от равномерности

ее распределения по ложу прудов.  При этом действие ее не только  на

поверхности,   но  и  на  более  глубокие  слои  грунта  достигается

последующим  запахиванием  и  боронованием.  Вспашка  и  боронование

помимо  заделки  извести в более глубокие слои почвы способствует ее

разрыхлению.

     4. В  летнее  время в интенсивно эксплуатируемых прудах с целью

осаждения   чрезмерно  большого  количества  органических   веществ,

находящихся  в  толще  воды,  а  также  для  нормализации содержания

кислорода  и предупреждения заморов рыб применяется внесение извести

по воде.

     5. Дезинфекция и дезинвазия прудов, гидросооружений и инвентаря

имеет     большое     значение    в    комплексе    профилактических

ветеринарно-санитарных мероприятий.

                              ГЛАВА 2

           ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ГРУНТОВ

                         РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ

     6. Потребность    в    известковании    определяют    величиной

гидролитической  кислотности  почвы,  а  также величиной водородного

показателя  (далее  -  рН)  солевой  вытяжки  из  грунта   раствором

хлористого  калия  (далее  -  KCl).  Уровень  кислотности  прудового

грунта,  как  правило,  определяется  экспресс-методом   в   солевой

хлоркалиевой вытяжке.  Отбор проб грунта для определения водородного

показателя солевой вытяжки (далее - рНс) раствором хлористого  калия

необходимо  производить  в  10-15  точках пруда.  Отобранные образцы

необходимо объединять  в  одну  среднюю  пробу.  Почву  поместить  в

мешочек  из редкого газа и из нее отжать избыточную влагу 20 граммов

(далее - г) влажной почвы,  перенести в коническую колбу объемом 100

миллилитров  (далее  -  мл)  и залить 50 мл однонормального раствора

хлористого калия.  Для торфяных почв следует  взять  навеску  10  г.

Колбу  закрыть  пробкой,  энергично  встряхнуть и оставить на сутки.

Затем осторожно, не взмучивая осадок, слить раствор и определить рН.

Определение  должно  производиться  на лабораторном приборе рН-метре

(потенциометрическое определение).

     При отсутствии  рН-метра можно использовать прибор Алямовского,

в   состав   которого   входит   комбинированный   индикатор    шкал

(калориметрическое определение).

     Для приготовления  однонормального  раствора  хлористого  калия

74,5  г  хлористого  калия  (KCl)  необходимо  растворить  в 1 литре

дистиллированной воды в мерной колбе.

     7. Определить потребность в известковании необходимо, если рН в

солевой  вытяжке ниже 6,0. При низких значениях рНс следует доводить

данный показатель до уровня 6,5 путем известкования.

     При рНс меньше 5,0 потребность грунтов в известковании высокая,

при рНс в пределах 5,0-6,0 - умеренная, при рНс выше 6,0 потребность

в известковании низкая.

     8. Известкованию     подлежат     пруды,    расположенные    на

дерново-подзолистых, песчаных, супесчаных и суглинистых почвах с рНс

= 6,5 и ниже, а также на торфяно-болотных почвах с рНс = 6,0 и ниже.

     9. Известкование спускных прудов  необходимо  проводить  осенью

"по  сухому  дну"  или  ранней  весной  после таяния снега.  Главным

условием  эффективного  известкования  грунтов   рыбоводных   прудов

является  равномерное распределение извести в возможно более тонком,

порошкообразном виде,  обеспечивающем взаимодействие между частицами

извести   и  грунта.  Этого  достигают  последующим  запахиванием  и

боронованием ложа пруда и заделкой извести в слой грунта на  глубину

10 сантиметров (далее - см).

     10. Неспускные пруды известкуют по воде.

                              ГЛАВА 3

            ВИДЫ ИЗВЕСТИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ

     11. Для  известкования  прудов  применяют  три  вида   извести:

негашеная,  или жженая известь (далее - СаО);  гашеная известь,  или

гидрат окиси кальция (далее - Са(ОН)2);  известняк  и  подобные  ему

породы,  состоящие  главным  образом из углекислого кальция (далее -

СаСО3),  - молотый доломит,  молотый мел, мергель, доломитовая мука,

известковый  туф,  дефекат - отход сахарного производства.  Основные

свойства известковых материалов приведены в приложении 1.

     12. При  внесении  в  пруды  лучший  эффект  оказывает  гашеная

известь,  представляющая  собой  тонкий порошок - "пушонку", которая

оказывает быстрое нейтрализующее действие.

     13. Наибольшей нейтрализующей способностью и скоростью действия

на почвенную кислотность обладает негашеная известь. Гашеная известь

имеет  в  1,3,  а  известняк  -  в  1,8  раза меньшую нейтрализующую

способность,  поэтому  нормы  внесения  разных  видов   извести   не

одинаковы.

                              ГЛАВА 4

                       НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗВЕСТИ

     14. Нормы  известкования  ложа  прудов  зависят  от величины рН

согласно приложению 2 в расчете на нейтрализацию 10 см слоя грунта.

     При глубине запахивания более чем на 10 см необходимо учитывать

поправочный  коэффициент,  который с увеличением глубины запахивания

на  каждый  сантиметр увеличивает нормы известкования, приведенные в

приложении 2, на 10 процентов (далее - %).

     15. В  случае  возникновения  опасности  замора  в   интенсивно

эксплуатируемых  прудах  с  обильным  кормлением  рыбы рекомендуется

внесение извести по воде в летнее время. Известь по воде вносить 1-2

раза  в  месяц  из расчета 2-3 центнера на гектар (далее - ц/га) при

каждом внесении.

     16. Негашеную   известь   необходимо   использовать   в   целях

профилактики и лечения отдельных болезней рыб согласно приложению 3.

     17. Ложе прудов,  рыбо- и  водосборные  каналы,  неосушенные  и

заболоченные  участки  прудов обеззараживаются негашеной известью из

расчета 25-30 ц/га,  которую вносят по мокрому ложу при  температуре

воды  не  ниже  10 градусов Цельсия (далее - °С).  Зимовальные пруды

необходимо обрабатывать весной после вылова  рыбы;  нерестовые  -  в

июне-июле  после  проведения  нереста;  выростные,  летне-маточные и

нагульные - осенью после облова.  Нагульные пруды можно обрабатывать

частично,   засыпая   известью   рыбосборные  каналы,  бочаги,  ямы,

подтопляемые места.  Карантинные  пруды  дезинфицируют  по  указанию

ветеринарных органов.

                              ГЛАВА 5

        КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ

     18. Контроль    за  проведением  известкования   осуществляется

специалистами производственных лабораторий рыбоводных организаций.

     19. Для   обеспечения   контроля   за  качеством  известкования

рыбоводные   организации   приобретают   необходимые   реактивы    и

оборудование.

     20. Приемка    произвесткованных    площадей    в    рыбоводных

организациях   проводится  комиссией,  в  состав  которой   включают

главного    рыбовода    (инженера),    начальника      (специалиста)

производственной  лаборатории  и  начальника  (мастера,   бригадира)

производственного участка.

     21. После известкования составляется акт, в котором указываются

дата  известкования,  площадь,  подвергшаяся   обработке   известью,

фактические  дозы  внесения  извести в тоннах на гектар и количество

израсходованной извести. Акт составляется в трех экземплярах.

     22. Необходимо вести учет извести, израсходованной на обработку

ложа   прудов,   внесение   по   воде   за   весь   летний   период,

профилактическую   обработку   рыбы,   дезинфекцию  гидротехнических

сооружений и рыбоводного инвентаря.

     23. Учет ведется главным рыбоводом (инженером) организации.

                              ГЛАВА 6

                МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИЗВЕСТКОВАНИЯ

     24. Перед  внесением  в   пруды   известковый   материал   (при

необходимости)  подвергается  измельчению  на измельчителе-смесителе

удобрений ИСЦ-4 или на дробилках кормов,  выбракованных  молотильных

агрегатах комбайнов, молотилках и других механизмах.

     25. Для  внесения  по  осушенному  ложу прудов пригодны туковые

сеялки  СТС-15а  с  самозагрузкой, разбрасыватели РУМ-3-1 и РУМ-3-2,

РМИ-2 и другие.

     Для этой  цели  может  быть  использована  сельскохозяйственная

авиация.  Заделка извести в грунт осуществляется с помощью пружинных

борон, дисков и других сельскохозяйственных механизмов, используемых

при  рыхлении  почвы.  Недопустимо  запахивать  известь   отвальными

плугами.  При  известковании воды и грунта неспускных водоемов можно

использовать удобрительный агрегат Донрыбкомбината,  агрегаты АКУ-1,

АКУ-2, а также сельскохозяйственную авиацию.

                              ГЛАВА 7

              ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

     26. Для работы на машинах,  предназначенных для транспортировки

и  внесения  известковых  материалов,  допускаются лица не моложе 18

лет,  знающие их конструкцию и прошедшие обучение  и  инструктаж  по

технике безопасности.

     27. Лица,  работающие  с  пылевидными известковыми материалами,

должны    быть    снабжены  защитной  одеждой,  обувью,   средствами

индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки).

                                              Приложение 1

                                              к Инструкции о порядке

                                              известкования прудов

                                              рыбоводных организаций

       Основные свойства известковых материалов, применяемых

                           в рыбоводстве

------------T----------T---------T-------T-----------T----------------¬

¦           ¦          ¦Общее    ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦          ¦содержа- ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦          ¦ние      ¦       ¦           ¦    Характер    ¦

¦Известковый¦  Способ  ¦СаСО3+   ¦ Форма ¦ Влажность,¦   действия и   ¦

¦  материал ¦получения ¦(MgCO3)* ¦извести¦     %     ¦   особенности  ¦

¦           ¦          ¦в перес- ¦       ¦           ¦   применения   ¦

¦           ¦          ¦чете на  ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦          ¦СаСО3, % ¦       ¦           ¦                ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦     1     ¦     2    ¦    3    ¦   4   ¦     5     ¦        6       ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦     Известковые материалы промышленного производства (твердые       ¦

¦              известковые породы, требующие размола)                 ¦

+-----------T----------T---------T-------T-----------T----------------+

¦Жженая     ¦Обжиг     ¦  До 178 ¦  СаО  ¦-          ¦Обладает сильным¦

¦негашеная  ¦твердых   ¦         ¦       ¦           ¦и быстрым       ¦

¦известь    ¦известня- ¦         ¦       ¦           ¦мелиоративным   ¦

¦           ¦ков       ¦         ¦       ¦           ¦действием,      ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦эффективна на   ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦глинистых и     ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦торфяных почвах ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦Жженая     ¦Гасится   ¦  До 135 ¦Са(ОН)2¦-          ¦     То же      ¦

¦гашеная    ¦водой или ¦         ¦       ¦           ¦                ¦

¦известь    ¦путем     ¦         ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦обкладыва-¦         ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦ния       ¦         ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦влажной   ¦         ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦почвой    ¦         ¦       ¦           ¦                ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦Молотый    ¦Размол    ¦  85-88  ¦ СаСО3 ¦Пылящая до ¦Действие        ¦

¦известняк  ¦твердых   ¦         ¦       ¦1,5;       ¦сравнительно    ¦

¦(известко- ¦извест-   ¦         ¦       ¦слабопыля- ¦медленное.      ¦

¦вая мука)  ¦няков     ¦         ¦       ¦щая 4-6    ¦Эффективность   ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦известковой муки¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦повышается с    ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦уменьшением     ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦размера ее      ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦частиц.         ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦Эффективен на   ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦песчаных и      ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦супесчаных      ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦почвах          ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦Молотый    ¦Размол    ¦  90-100 ¦ СаСО3 ¦До 12      ¦Действие более  ¦

¦мел        ¦плотного  ¦         ¦       ¦           ¦быстрое, чем    ¦

¦           ¦мела      ¦         ¦       ¦           ¦молотого        ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦известняка.     ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦Эффективен на   ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦всех кислых     ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦почвах          ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦  Мягкие (рыхлые) известковые породы, не требующие размола (местные  ¦

¦                        известковые материалы)                       ¦

+-----------T----------T---------T-------T-----------T----------------+

¦Доломитовая¦Из        ¦Не менее ¦ СаСО3 ¦До 12      ¦Действие        ¦

¦мука       ¦природных ¦    80   ¦до 56%,¦           ¦несколько       ¦

¦           ¦рыхлых    ¦         ¦ MgСО3 ¦           ¦медленнее, чем  ¦

¦           ¦залежей   ¦         ¦до 42% ¦           ¦известковой     ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦муки. В первую  ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦очередь следует ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦применять на    ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦легких песчаных ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦и супесчаных    ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦почвах, бедных  ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦магнием         ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦Мергель    ¦Из        ¦Не менее ¦ СаСО3 ¦До 12      ¦Характеризуется ¦

¦           ¦природных ¦   50    ¦иногда ¦           ¦медленным       ¦

¦           ¦залежей   ¦         ¦+MgСО3 ¦           ¦действием.      ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦Рекомендуется   ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦применять на    ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦легких песчаных ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦и суглинистых   ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦почвах          ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦Известковый¦Из        ¦Не менее ¦ СаСО3 ¦Не более 30¦По действию не  ¦

¦туф        ¦природных ¦  70-80  ¦       ¦           ¦уступает        ¦

¦(ключевая  ¦залежей по¦         ¦       ¦           ¦молотому        ¦

¦известь)   ¦берегам   ¦         ¦       ¦           ¦известняку      ¦

¦           ¦рек,      ¦         ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦ручьев и  ¦         ¦       ¦           ¦                ¦

¦           ¦ключей    ¦         ¦       ¦           ¦                ¦

+-----------+----------+---------+-------+-----------+----------------+

¦                 Известковые отходы промышленности                   ¦

+-----------T----------T---------T-------T-----------T----------------+

¦Дефекат    ¦Отход     ¦До 70-80 ¦СаСО3 с¦До 40      ¦Является хорошим¦

¦(дефекаци- ¦сахарных  ¦         ¦приме- ¦           ¦известковым     ¦

¦онная      ¦заводов   ¦         ¦сью    ¦           ¦удобрением.     ¦

¦грязь)     ¦          ¦         ¦Са(ОН)2¦           ¦Действие        ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦дефеката сильное¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦и быстрое.      ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦Содержит        ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦некоторые       ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦питательные     ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦вещества        ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦(0,3-0,5%       ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦азота, 1-2%     ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦оксида фосфора, ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦0,6-0,9% оксида ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦калия, до 15%   ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦органического   ¦

¦           ¦          ¦         ¦       ¦           ¦вещества)       ¦

L-----------+----------+---------+-------+-----------+-----------------

______________________________

     *Карбонат магния.

                                              Приложение 2

                                              к Инструкции о порядке

                                              известкования прудов

                                              рыбоводных организаций

                               НОРМЫ

                  известкования ложа прудов, ц/га

----------------T----------------T----------------T----------------¬

¦      рНс      ¦   Негашеная    ¦    Гашеная     ¦Известняк, СаСО3¦

¦               ¦  известь, СаО  ¦известь, Са(ОН)2¦                ¦

+---------------+----------------+----------------+----------------+

¦      4,0      ¦      20,0      ¦      26,0      ¦      36,0      ¦

+---------------+----------------+----------------+----------------+

¦      4,5      ¦      15,0      ¦      19,5      ¦      27,0      ¦

+---------------+----------------+----------------+----------------+

¦      5,0      ¦      10,0      ¦      13,0      ¦      18,0      ¦

+---------------+----------------+----------------+----------------+

¦      5,5      ¦       5,0      ¦       6,5      ¦       9,0      ¦

+---------------+----------------+----------------+----------------+

¦      6,0      ¦       3,0      ¦       3,5      ¦       5,4      ¦

+---------------+----------------+----------------+----------------+

¦      6,5      ¦    1,0-2,0     ¦     1,3-2,6    ¦     1,8-3,6    ¦

L---------------+----------------+----------------+-----------------

                                              Приложение 3

                                              к Инструкции о порядке

                                              известкования прудов

                                              рыбоводных организаций

       Применение извести для профилактики и лечения болезней

                            прудовых рыб

-----------------T--------------T-------------T--------------------¬

¦                ¦    Норма     ¦   Способ    ¦ Время проведения и ¦

¦     Болезнь    ¦  негашеной   ¦ применения  ¦    периодичность   ¦

¦                ¦извести, ц/га ¦             ¦                    ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Аэромоноз карпов¦   1,0-3,0    ¦ Вносить по  ¦Один раз в неделю   ¦

¦                ¦              ¦    воде     ¦                    ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Бранхиомикоз    ¦   1,0-3,0    ¦     -"-     ¦Один раз в месяц    ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Сапролегниоз рыб¦   1,0-3,0 в  ¦     -"-     ¦Дважды через 3 дня  ¦

¦                ¦  зависимости ¦             ¦                    ¦

¦                ¦  от рН воды  ¦             ¦                    ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Мукофилез карпов¦   1,0-3,0    ¦     -"-     ¦Один раз в 10 дней  ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Ихтиободоз      ¦   1,5-2,5    ¦     -"-     ¦Один раз до высадки ¦

¦                ¦              ¦             ¦молоди рыб в пруды  ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Псевдомоноз     ¦   1,0-3,0    ¦     -"-     ¦В зимнее время      ¦

¦карпа           ¦              ¦             ¦вносят один раз в   ¦

¦                ¦              ¦             ¦неделю              ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Дезинфекция и   ¦  25,0-30,0   ¦  Вносить по ¦Ежегодно весной и   ¦

¦дезинвазия      ¦              ¦  ложу всех  ¦осенью после вылова ¦

¦                ¦              ¦   прудов    ¦рыбы и спуска воды  ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Постодиплостомоз¦    25,0      ¦   То же     ¦       То же        ¦

¦                ¦ (0,1-1,0%-й  ¦             ¦                    ¦

¦                ¦  раствор)    ¦             ¦                    ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Ботриоцефалез,  ¦     25,0     ¦     -"-     ¦        -"-         ¦

¦кавиоз          ¦              ¦             ¦                    ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Ихтиофтириоз    ¦     25,0     ¦     -"-     ¦После спуска        ¦

¦                ¦              ¦             ¦зимовальных прудов  ¦

+----------------+--------------+-------------+--------------------+

¦Триходиниоз     ¦     25,0     ¦     -"-     ¦Однократно по ложу  ¦

¦                ¦              ¦             ¦пруда осенью при    ¦

¦                ¦              ¦             ¦температуре не ниже ¦

¦                ¦              ¦             ¦14°С либо весной    ¦

¦                ¦              ¦             ¦при температуре     ¦

¦                ¦              ¦             ¦10-12°С             ¦

L----------------+--------------+-------------+---------------------




